공 사  시 방 서

공사명:ㅇㅇㅇ 아파트 지하주차장 트랜치 보수공사

ㅇㅇㅇ 아파트 관리사무소

공 사 시 방 서

ㅇㅇㅇ 아파트 지하주차장 트랜치 보수공사

{ 알미늄 배수로 및 무소음 트랜치 시공 }

1. 적용범위

본 시방서는 ㅇㅇㅇ 아파트 지하주차장에 사용하는 그레이팅 & 트렌치의 제작, 구입.시공에 대한 제반기준을 규정한다.

- 이하 “트랜치 보수공사”로 한다 -

1) 용어의 정의

기존 제품의 소음, 변형, 관리, 안전, 등의 단점을 보완하기 위하여 지  산개발산 업체에서 개발한 제품임

(1)“앵글 배수로”30*30*3T - (35m)

(2)“알미늄 배수로" 150*25*80mm - (25m)

(2)“알미늄 일체형 배수로”100*30mm - (138m)

(3)“무소음 체인식 그레이팅”200*25mm - (35m)

(4)“고강도 몰탈”QP-600

2) 첨부자료

(1)제품시방서.

(2)기타 감독관이 필요로 하는 요구사항.

2. 적용기준

1) 공사수행에 있어서의 적용기준은 시방서에 따르되 시방서에 규정되어 있지 않은 사항은 동등 이상의 국제규격 또는 건설기술관리법 제34조(설계 및 시공기준)의 규정에 의한 건설공사 표준시방서,건설공사 시공기준 및 산업표준화법 제10조(한국산업규격)규정의 한국산업규격(KS)에 의한다.

2) 이 시방서를 포함한 설계서에서 완전하게 규정되어 있지 않은 모든 자재나 설비등을 공사에 사용하고자 하는 경우에는 국제적으로 공인 받고 있는 표준이나 기준 또는 한국산업규격(KS)에 적합하거나 유사한 공사에서 사용한 예가 있는 것으로 하되“갑”이 지정한 관리자의 승인을 받아야 한다.

3. 알미늄 배수로 시공

1) 자 재

- 결정된 자재(규격)를 작업시작 전 까지 현장에 입고 후 확인한다.

- 지역 및 운송방식에 따라 시공자의 투입시기와 동일시 될 수 있다.

2) 레 벨(구배)

- 현장 수립된 사전 무근계획을 확인한다.

- 무근 콘크리트의 높이에 따른 천장고(주차장 2,300mm)를 확인한다.

- 집수정의 위치를 확인하고, 구배 방향과 높이를 확인한다.

- 단차 시공시 규격별 위치를 확인한다.

- 위 사항을 확인 후 시공도를 작성 후 현장 책임자의 승인을 받는다.

- 작업 기준실을 레벨에 맞춰 띄운다.

- 작업 기준실을 5~10m 간격으로 처진 부분을 받쳐준다.

3) 설 치

- 설치 바닥면에 모르타르 접착을 견고히하기 위해 바탕처리 후 시공한다

- 설치 바닥면에 모르타르를 깔고 트렌치를 설치한다.

- 단차부분 및 코너부분은 규정된 제품(코너 소켓, 단차 소켓)을 사용하      여 설치한다.

- 드레인 조인은 사전 계획된 육가조립이 불가능할시 현장에서 작업한다.

4) 조인부외 임의가공 처리시

- 조인 부분은 규정된 제품(연결 소켓)과 접착 제재로 조립한다.

- 결로수 파이프 처리등 기타 부득이한 임의 가공시 현장 감독자의 사전      동의를 득한다.

5) 보 양

- 커버롤 Tape(400mm)를 이용 트렌치 내부 양면에 접착하고 마른 모래등      으로 커버롤   Tape가 날리거나 떨어지지 않도록 조치한다.

4. 앵글 후레임 시공

1) 자 재

- 철재 앵글중 4t 이상의 두께를 가진 L자형 주철을 은분 처리하여 덥게      보다 5mm 이상 크게 제작하여 준비한다.

- 길이가 7m 이상일 경우 반드시 하부에 지지대를 추가로 연결한다.

2) 구배 및 설치

- 기존의 앵글을 철거 후 다시 구배를 잡아 높이를 바닥과 일치 시킨다.

- 앵글 후레임 길이에 따라 트위스트 앙카를 50Cm 마다 바닥에 박아 앵글      과 용접으로 연결하여 지지대처럼 앵글을 잡아주고 거푸집을 만든다.

- 앵글 밑에 파취된 콘크리트 자리에 자갈 콘크리트로 1차적으로 채우고      앵글 후레임 밑이 들뜨지 않도록 2차적으로 고강도 몰탈과 믹싱된 콘크      리트를 미장하여 양생 한다.

- 양생이 되어가는 과정에 미장을 바닥면과 일치 시킨다.

3) 보 양

- 알미늄 배수로처럼 보양하고 양생을 위해 통제 구역으로 지정한다.

5. 덥게 시공(그레이팅)

1) 시공 및 마감

- 규격품의 무소음 그레이팅을 앵글에 안착 시키고 수평구배를 확인한다.

- 구배 불량시 덥게 하부를 갈아 안착하고 소음확인 후 마감한다.

2) 마무리 및 현장정리

- 작업시 발생한 폐기물 및 공사 잔여쓰레기를 정리하고, 잔여 철거폐기      물을 “을”의 책임으로 외부로 모두 반출한다.